B0941075 吳梓維

比起走停走停，我個人更喜歡一直走沒停過，所以我把速度調低，陀激速度盡量加快，左移右移的距離和判斷的距離是在實驗室測的。

我的寫法是以中間90°為中心，45°到90°來回判斷一次，90°到135°來回判斷一次，我覺得這樣比0°~180°判斷一次還要來得精確。因為陀機動作並不是很快。

程式運作如下圖